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第一部分公开招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，绍兴东一工程项目管理有限公司受绍兴市越城区人民医院委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：
一、招标编号：SXDY-2022003
二、采购方式：自行采购委托代理
三、招标项目名称及数量（详见采购文件）
	标项
	标段名称及数量
（详见采购文件）
	预算金额或上限价（单位：人民币）
	投标保证金
（单位：人民币元）

	01
	绍兴市越城区人民医院5G院前急救项目
	150000
	￥0.00


四、采购人的采购需求：详见采购文件标段内说明
五、投标人的资格要求
1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、本项目不允许联合体投标，不接受公益一类事业单位投标；
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标段的投标。
六、资格审查方式：
1.资格后审。
2.法定代表人的被授权委托人必须是投标响应单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.社保证明打印时间不得早于投标截止时间前2个月；2.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；3.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。
七、报名：
1、报名及采购文件获取时间、方式：即日起至2022年**月**日，每天上午8:30-12:00时整；下午14:00-17:00时整(双休日及法定节假日除外）；需要准备的报名资料：
1）投标人营业执照；
2）报名人身份证、法定代表人授权委托书及联系方式。
将报名资料加盖公章后扫描并将扫描件PDF版本发送至邮箱1033325025@qq.com。
八、投标截止时间及地点：投标人应于2022年**月**日**: 30 时整以前将投标文件密封送交到绍兴市越城区人民医院（绍兴市越城区平江路575号四楼418会议室），逾期送达不予接收。
九、开标时间及地点：2022年**月**日**: 30时整在绍兴市越城区人民医院（绍兴市越城区平江路575号四楼418会议室）进行开标，允许投标人代表不出席开标会议。
十、投标保证金：无。
十一、招标公告发布：绍兴市越城区人民政府网站http://www.sxyc.gov.cn/col/col1559776/index.html ，浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/，绍兴市越城区人民医院http://www.yy312000.com/。

十二、投标与开标注意事项：
因疫情防控期间，本项目投标与开标采用以下方式：
1.本项目投标文件允许投标单位通过邮寄快递方式送达（建议采用EMS、顺丰快递。邮寄送达地址：绍兴东一工程项目管理有限公司（绍兴市柯桥区福全街道嘉丰大厦商务楼19楼1901室），接收人：阮洁莉，联系方式：15958557697。快递寄出后，请将快递底单照片发送邮件至1033325025@qq.com，邮件名称为公司名字+联系人姓名+手机号，以便及时查收）。同时请充分考虑快递时间，确保在投标截止时间前送达。投标文件递交的时间以签收时间为准，除邮寄外包装外，投标文件仍需要按采购文件要求封包，但在邮寄过程中发生的包封缺损或保管过程中发生的一切事宜均由投标人自行承担。
2.投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，取消开标现场的书面签字确认等有关操作要求，投标人需向采购代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜。
3.本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标候选人进行原件核验。投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，如标后无法提供投标文件中复印件的相应原件的：（1）采购人有权拒绝与中标方签订合同，并追究其缔约过失责任；（2）违法违规的报监管部门查处；构成犯罪的依法追究刑事责任。
十三、评标办法：综合评估法（设技术标）
十四、质疑和投诉：
投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。投标人对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴东一工程项目管理有限公司（绍兴市柯桥区福全街道嘉丰大厦商务楼19楼1901室）；联系人：阮洁莉；联系电话：15958557697；邮箱：1033325025@qq.com。
供应商对质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本项目监督部门投诉。投诉受理地点：绍兴市越城区财政局（浙江省绍兴市人民东路1187号）号；联系人：季扬，电话：0575-85221643
十五、联系方式：
1、采购人：绍兴市越城区人民医院，联系人：沈晨雪，联系电话：18358597270

                           项目咨询人：王国庆，联系电话：0575-81193726
2、采购代理单位：绍兴东一工程项目管理有限公司，联系人：阮洁莉，联系电话：15958557697

采购人：绍兴市越城区人民医院
采购代理机构：绍兴东一工程项目管理有限公司
2022年**月**日
第二部分 投标人须知
一、前附表
	序号
	内      容

	1
	项目名称：绍兴市越城区人民医院5G院前急救项目
招标项目的实施规模、范围：详见采购文件

	2
	投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。

	3
	是否提供样品：（无）

	4
	是否演示：不组织

	5
	投标保证金金额：无

	6
	投标响应文件份数：商务技术（资信）资料文件一正四副、报价文件一正四副。正本与副本不一致的，以正本为准。副本为正本的复印件。

	7
	履约保证金：无

	8
	分包与转包：本项目不得分包与转包。

	9
	现场踏勘：不组织

	10
	投标响应文件接收单位：绍兴东一工程项目管理有限公司
投标响应文件邮寄地址：绍兴市柯桥区福全街道嘉丰大厦商务楼19楼1901室，联系人：阮洁莉，联系电话：15958557697，邮编312046。
投标响应文件现场递交地址：绍兴市越城区人民医院（绍兴市越城区平江路575号四楼418会议室），联系人：阮洁莉，联系电话：15958557697，邮编312046。
商务技术（资信）资料文件、价格文件必须单独封装。

	11
	招标文件售价：0元。

	12
	投标截止时间：2022年**月**日 **:30 时整。

	13
	开标时间：2022年**月**日 **:30 时整。
开标地点：绍兴市越城区人民医院（绍兴市越城区平江路575号四楼418会议室）。

	14
	采购代理服务费： 
1 本项目中标服务费按2000元计取，由中标单位承担，在领取中标通知书前缴纳。
2 代理服务费的交纳方式：
用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。
招标代理费收款账户：绍兴东一工程项目管理有限公司

开户行：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行

账号：201000192918848

3 专家评审费由采购人承担。

	15
	解释：凡涉及本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

	注：排名第一的成交候选人放弃成交资格或因质疑、投诉被取消预成交资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。


二、采购文件
1. 采购文件效力
1.1本采购文件适用于本次所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同签订及履约、付款等全过程（法律法规另有规定的从其规定）。
1.2投标人对本采购文件如有异议，均应在法定时间内提出质疑或投诉，否则即被视为认可采购文件的全部内容。
2、名词定义
2.1“采购代理机构”：集中采购项目的采购代理机构为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心，分散采购项目的采购代理机构为社会中介代理机构。采购代理机构按照与采购人的采购代理合同约定行使采购活动组织等事宜。
2.2“采购机构”：采购人及其采购代理机构。
2.3 “产品”系指供方按采购文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.4 “服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.5 “投标人”指已经按采购公告要求获取采购文件的投标供应商。“潜在投标人”指未按采购公告要求获取采购文件的投标供应商。
2.6 “授权代表”即“投标人代表”，指受投标供应商的法定代表人委托，办理本项目投标、质疑投诉、合同签订等整个采购活动的被授权委托人。授权代表应当为投标供应商供应商（包括授权供应商）的在职职工或退休返聘职工。个体工商户参与投标的，经营者等同于法定代表人。
2.7“实质性响应条款”：投标人必须响应的条款，未响应的作无效投标处理。在本采购文件中，实质性响应条款前标注“★”符号。
2.8“投标人公章”指投标人法定名称章。
2.9“投标有效期”指采购文件中规定的一个适当时间，投标有效期内需完成开评标以及与中标人签订合同的事宜。
3、政府采购政策性规定
3.1采购国产
除采购文件明确允许采购进口产品外，集中采购目录内或分散采购限额标准以上的产品应当提供本国生产的产品，否则作无效投标处理。采购进口产品的，不得限制潜在国产的同类产品参与投标。
3.2扶持中小微企业
对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将按《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定对小微企业报价给予6%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（不作为合同签订依据）。联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

中小微企业按照采购文件的格式要求提供《中小企业声明函》。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并按照采购文件的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），视同为小型和微型企业。
3.3节能环保政策
投标产品若属于节能（环境标志）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
本次采购的货物有属于政府强制采购节能产品的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效投标处理。
3.4优先采购创新产品

供应商所投核心产品中有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时该供应商的业绩分为满分。
4.采购文件的澄清与修改
4.1采购人如对采购文件进行澄清、补充、变更的，或者在投标截止时间前规定时间内，招标人需要对采购文件进行补充或修改的，采购人将会通过绍兴市越城区人民政府网站http://www.sxyc.gov.cn/col/col1559776/index.html ，浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/，绍兴市越城区人民医院http://www.yy312000.com/以更正公告的形式发布，公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人也可以登录政采云平台下载。
4.2为使投标人有足够的时间按更正公告要求修改投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以更正公告的形式通过上述途径通知投标人。
5、参考品牌
本采购文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据采购文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。
三、投标响应文件
1. 投标文件的语言及货币单位
1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。
1.2投标文件以人民币元报价或以下浮率（优惠率）报价，具体详见《开标一览表》。
2. 投标文件的组成
本项目投标文件由“商务技术（资信）资料文件”、“报价文件”二部分组成：
2.1“商务技术（资信）资料文件”包括以下内容：
2.1.1投标声明函；
2.1.2联合体协议书（如有）；
2.1.3法定代表人授权委托书（个体工商户需经营者参与投标，不得授权）（格式见第六章)；需附上由社保机构出具的该授权代表的社保证明（格式详见第六章附件）；
2.1.4法定代表人及其授权代表的身份证；
2.1.5 资格条件证明材料：
2.1.5.1营业执照或事业单位法人登记证书；
2.1.5.2最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司提供情况说明)；
2.1.6项目明细清单；
2.1.7技术响应表（投标人在技术响应表中，应对采购需求中的各项技术规范要求进行答复、说明和解释，正偏离的需详细说明缘由。如果投标人在技术响应表中注明无偏离或正偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。）；
2.1.8商务响应表（需对采购文件中付款方式、服务期限等商务要求进行逐一答复、说明和解释，正偏离的需详细说明）；
2.1.9项目实施方案；
2.1.10项目实施人员清单；
2.2.11备品备件及供选择的配套零部件清单（格式自拟）；
2.2.12消耗品、维修零配件及其价格清单；
2.1.13类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）；
2.1.14享受政府采购政策性规定情况表（如有）（采购清单中有国家强制采购的节能产品的，必须填写相关对应内容，否则视为未提供节能产品）（附证明材料）。
2.1.15优惠条件及其他额外承诺；
2.1.16按评分细则中要求提供的其他资料（重要）；
2.1.17其他投标人认为需要提供的材料，如投标人简介等，格式自拟。
注：“商务技术（资信）资料文件”可在采购文件格式的基础上适当调整，以使内容更加完备。
2.2“报价文件”包括以下内容：
2.2.1开标一览表；
2.2.2中小企业声明函（如有）；
2.2.3残疾人福利性单位声明函（如有）；
2.2.4关于报价的其他说明（如有，格式自拟）。
3. 投标报价
3.1投标人应按采购文件中《开标一览表》等附表要求填写。
3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，应包括人员工资、福利、保险、利润、税金、劳务及其实施过程中所产生的所有工作开支及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。
3.3采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。
4.投标响应文件的有效期
4.1自投标截止日起45天投标响应文件应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标响应文件将被拒绝。
4.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
4.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标响应文件。
5.投标响应文件的份数和规定
5.1投标响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标响应文件正本除本投标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，正本与副本不一致，以正本为准。
5.2投标响应文件由“商务技术（资信）资料文件”、“报价文件”二部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册，并在封面处明确注明“商务技术（资信）资料文件”、“报价文件资料”。
5.3投标响应文件一式五份，其中正本一份，副本四份（副本为正本的复印件）。
5.4投标响应文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。 
5.5投标响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。
5.6投标响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
5.7投标人应认真阅读采购文件中所有的内容。如果投标人编制的投标响应文件实质上不响应投标文件的要求，其投标响应文件将被评标小组拒绝。
5.8投标响应文件中“商务技术（资信）资料文件”、“报价文件”建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。
6. 投标响应文件的密封、盖章和签署
“商务技术（资信）资料文件”、“报价文件”应分二部分分别密封封装，并明确注明“商务技术（资信）资料文件”、“报价文件资料”、项目名称、投标人名称”字样，加盖单位公章。未按照投标文件规定要求密封封装的投标响应文件不予接收。
7．投标响应文件的补充和修改
投标截止时间前，投标人可以书面形式向采购人、采购代理机构提出对投标响应文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
四、开标和评标
1．开标大会程序
1.1主持人宣布开标会开始。
1.2检查投标文件密封情况。
1.3启封投标文件商务技术（资信）资料。
1.4评标委员会对商务技术（资信）文件进行评审。
1.5主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），宣读经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。
1.6启封报价文件资料，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。
1.7评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人并出具评审报告。
1.8主持人向投标单位公布评审结果。
2．评标
2.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。
2.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。
2.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。
2.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。
2.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。
3．投标文件的初审鉴定
3.1资格性审查
3.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。
3.2符合性审查
3.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
3.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。
4. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
5.投标文件的评审、比较和否决
5.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。
5.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。
5.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。
5.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件资料文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
5.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。
5.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。
5.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。
5.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。
6.投标文件的澄清
对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。
7．无效投标的情形
投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：
7.1未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的；
7.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；
7.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的； 
7.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；
7.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；
7.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“公章”和“签字或盖章”缺一不可）的；7.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明）；
7.8投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；
7.9投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；
7.10报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
7.11因未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；
7.12出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；
7.13《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；
7.14投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
7.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；
7.16报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
7.17投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；
7.18采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
7.19《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；
7.20投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
7.21投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；
7.21.1使用伪造、变造的许可证件；
    7.21.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    7.21.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    7.21.4提供虚假的信用状况；
7.21.5其他弄虚作假的行为。
7.22有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
7.22.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7.22.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
7.22.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
7.22.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
7.22.5不同投标人的投标文件相互混装；
7.23有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：
7.23.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
7.23.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
7.23.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
7.23.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
7.23.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
7.23.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
7.23.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.24评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；
7.25其他违反法律、法规的情形。
8. 评标过程保密
8.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
8.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
五、合同签订及履约
1.合同签订
1.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
1.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
1.3采购人和中标人需在投标有效期内签订采购合同。投标有效期允许延长，但需征得中标人同意。
2．履约保证金
无
3．合同备案
3.1中标人应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报采购代理机构备案存档。
4.履约验收
4.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。
4.2服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。
4.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
4.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
4.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。
4.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
5.履约检查

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好、服务不达标等情形，达不到国家、行业有关标准和采购文件规定或有违采购合同的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。
第三章  采购需求
一、采购清单及要求
1. 项目背景
近年来，随着医疗信息技术的进步，医疗信息系统新模式、新技术、新架构的出现，医院的信息化水平大幅提升。目前，国家“互联网+”行动计划、中国制造2025、大数据发展行动纲要、5G新基建等重大战略部署将对医疗卫生行业产生重大而深刻的影响，要求医疗卫生单位准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，主动适应新兴技术、服务业态和发展形态，创新思维模式、管理模式和服务模式，以信息化为支撑，充分运用云计算、大数据、物联网及移动互联等技术，助推医疗模式创新和管理模式创新，促进病人就医便捷化、临床医疗智能化与管理精细化，努力建设适应“互联网+”时代背景和精准医疗发展。
120急救指挥调度系统与5G结合能够形成一个更为智能高效快速反应的系统。在120急救车上部署的远程医疗终端采集数据上传存储对急救医疗信息的无缝连接及在日常急救工作起到非常关键的作用.随着近年来突发公共卫生事件和医患纠纷不断增多,对于急救能力提升和急救事件追溯的需求越来越迫切,应运而生的立体监控和生命体征采集传输在远程视频、远程会诊方面可以有效解决诸多工作问题,有效规范急救医疗流程和提升急救能力。而5G的高速发展能更好的解决信息滞后等问题。
2．建设目标
通过5G网络实时传输医疗设备监测信息、车辆实时定位信息、车内外视频画面，便于实施远程会诊和远程指导，对院前急救信息进行采集、处理、存储、传输、共享可充分提升管理救治效率，提高服务质量，优化服务流程和服务模式。基于大数据技术可充分挖掘和利用医疗信息数据的价值，并进行应用、评价、辅助决策，服务于急救管理与决策。5G可提供大容量医疗数据传输，实现信息资源共享、系统互联互通，为智慧院前急救提供强大技术支撑。探索5G环境下医疗新模式和新业态：“急救现场－急救医疗车－本地医院”的连续、实时、多方协作的远程急救、远程会诊和远程指导。 

3．需求分析
从发现病人至急救车转运病人过程再至运抵医院进行后期治疗过程的全链条医疗救治语音及影像数据的实时整合和传输，可将病人发病时的实时医疗诊断数据、波形等基本生命体征通过佩戴式AR增强现实眼镜并结合无线高速移动互联网（5G网络），完成与设置在远端的指挥中心以及各地相关专家手持端进行实时互通及互联，多方高效协助完成危重病患的院前急救。
4.业务需求分析
4.1远程会诊子系统
实现急救会诊平台与相关医疗机构的专家资源对接，进行实时急救指导，有利于远程会诊系统的一体化、规范化建设。综合展示平台包含患者病历信息、医生处置信息、患者生命体征信息与波形复现、超声图像、车辆位置与路线信息、车辆监控视频信息，以及行车状态信息等，通过数据可视化平台的形式展现在医院急诊科或急救中心指挥室大屏上，便于医生和调度人员了解患者和急救车当前的状态信息，提前配置急救资源，提高急救效率。
4.2视频监控子系统
视频监控系统，通过布置在急救车辆上的监控摄像头实时了解车内外的实时画面。系统在急救车辆上布置监控摄像头，部署在驾驶舱可以实时了解驾驶员驾驶情况，部署在驾驶前舱可以监控车辆前方的路况，部署在急救舱可以实时监控急救舱中的急救过程和病患状况，部署在急救车后面的摄像头可以监控车辆后方实时状况。
4.3患者生命体征检测与传输子系统
灾难事件中需要做出快速需求评估，患者生命体征监测与传输子系统是快速评估必不可少的新技术手段。将现场转运车辆图像及病员监护数据能实时与市急救平台对接，使救护车病员转运、院内急救抢救提前准备，亦即救护车内院前救治与院内抢救有机地结合起来，使呼救受理、转运病员、指挥调度、院内急救工作流程高效化，为病员抢救赢得宝贵时间，为院前院内急救一体化奠定技术基础。
4.4 5G急救车设施改装
为了保证急救车安全、稳定的工作，需要实时监测车辆运行状态，对出现的问题和倾向做到提前预警和处理。因此，需要进行急救车设施改装即车辆环境监控终端及系统的安装与部署，包括：车辆运行状态采集、车辆环境状态采集、氧气采集、胎压采集、车辆视频监控等，基于车辆数据信息的采集、分析等实现车辆的实时监控与故障预警。
▲本项目与绍兴市5G院前急救系统对接。
5. 项目建设与对接内容
5.1车辆视频定位平台
车辆视频定位平台将实现对救护车实时跟踪，在数字地图上实时掌控救援地点和救援进展情况，能够为急救中心、医院提供标准地理信息定位数据，提供道路状态数据，提供区域统计救护、医疗人员数据，实时画面反应急救情况，道路情况，同时也可作行车记录和急救记录，功能包括但不限于：实时监控、录像回放、地图基本功能模块、地图标注模块和电子围栏模块等。
车辆定位模块：接收卫星的定位信号运算出车辆的位置（经度、纬度、高度）、时间和运动状态（速度、方向），以便随时提供车辆定位，根据车辆状态显示不同颜色，显示车辆基本信息，包括但不限于：所属单位、速度等信息，支持北斗和GPS双模式定位，以北斗定位为主。
车辆轨迹回放模块：车辆行驶轨迹回放，支持通过年月日查询车辆行驶轨迹，回放轨迹时显示包括但不限于：速度、日期、时间、经度、纬度、海拔等信息。行驶轨迹每隔一个时间段，记录一次位置点，时间间隔不高于5秒。

实时路况模块：平台在电子地图上实时显示各救援车辆的位置坐标，路况拥堵情况，支持指引最佳、最快捷的行驶路线，及时避开高峰路段。支持指挥中心人员时刻跟踪救护车辆的位置信息和实时的路况状况，结合视频传输平台随时调出救护车实时视频调度指挥。
到达与返回时间预估：通过北斗和GPS定位信息，后台计算距离和道路拥堵情况，预估车辆到达救援地点和返回医院的路程花费时间。
地图标注模块：地图标注是将急救单位或突发事件的地址信息标注到系统电子地图、手机电子地图或导航地图中，支持用户通过电子地图查看急救单位或突发事件的名称信息或地址等信息。地图标注模块包括但不限于救援单位标注和突发事件标注等。
地图电子围栏模块：地图电子围栏支持用户在电子地图上画出围栏，设置围栏信息后生成围栏列表，围栏区域的中心点应显示围栏名称，电子围栏模块应包括但不限于：电子围栏规则设置、区域院前急救单元信息统计、电子围栏告警等。
车辆实时监控：支持对前方急救车车辆以及相关人员和病员的实时监控。支持车辆启动后，车载设备自动开启上线，支持电源开启自动静默功能，支持指挥中心对该设备发出监看指令，该设备才会回送视频信号。
车辆录像回放：各救护车应本地保存本车不少于3个月的视频数据，支持急救中心云端存储紧急救援过程中的音视频数据，支持选择任意时间查询任意车辆的轨迹回放数据。
车辆录像下载：支持中心在任意时间下载任意车辆的轨迹回放数据，支持录像文件通过网络下载，也可用硬盘、U盘直接在车上下载。
5.2急救车联网平台
急救车联网通过新一代信息通信技术，实现急救车行车电脑信息、发动机信息、汽车胎压信息、急救氧气瓶压力、车内温湿度、PM2.5、二氧化碳含量等全方位信息采集，主要实现了“车网融合”，即将车内网和车载移动互联网进行融合。急救车联网是利用传感技术感知车辆的状态信息，并借助无线通信网络与现代智能信息处理技术实现急救智能化预警，智能化记录，以及智能化管理。
车辆行车电脑模块：车辆行车电脑数据、支持车辆故障代码、油量、里程、速度、发动机转速等。
车辆氧气模块：采集车辆氧气压力，实时监控，显示氧气压力，显示氧气变化趋势，通过氧气压力计算使用量，剩于量、剩于比分百，剩于估计使用时间，平台对氧气低于阈值预警、高于阈值压力报警、对出现可能的漏气情况预警。
车辆胎压监控模块：采集车辆四轮胎压、温度，实时监控胎压，显示轮胎压力、温度变化趋势，平台对轮胎压力、温度低于阈值预警、高于压力、温度阈值压力预警、对出现可能的漏气情况预警。
车辆环境模块：采集车辆温度、湿度、PM2.5、二氧化碳含量等车辆环境，显示温度、湿度、二氧化碳含量变化趋势，可对温度、湿度、PM2.5、二氧化碳设置上下值，对超过阈值低于阈值进行预警。
5.3急救信息传输平台
急救信息传输平台能更加方便和持续准确的采集到患者的医疗数据，并且能实时监控患者的医疗数据。院内医护人员、120调度人员可以更加方便、持续、准确的了解每一位患者的院前急救病情数据，院内急救人员可以第一时间采取相应措施，做好接收患者的准备。
心电监控数据传输模块：远程心电监护数据与急救车心电监护仪显示数据延时≤ 2秒，5G稳定性保障十二导心电波形、血氧波、呼吸波、二氧化碳波、脉搏、血氧、血压、呼吸频率、体温等数据实时传输。系统可通过患者信息、车辆信息查询患者生命体征数据。
心电图机数据传输模块：心电图采用原始数据格式，有存储空间小、传输速度快，支持第三方软件对接等优点。基于矢量绘图方式，心电图可放大10倍以上不失真，保证了心电图清晰度，同时让智能分析成为可能。
呼吸机数据传输模块：呼吸机是一种能够起到预防和治疗呼吸衰竭，减少并发症，挽救及延长病人生命的至关重要的医疗设备。基于5G网络低延时的特点，远程呼吸机数据与急救车呼吸机显示数据延时≤ 1秒。
呼吸机传输模块具有呼吸机参数远程功能，可实现呼吸机的模式控制、参数控制，实时远程指导帮助现场抢救。
超声波诊断与传输模块：超声诊断及介入治疗在急诊患者的临床救治中发挥了重要作用,其价值在医疗决策的制定中得到了实现并不断提高,日益受到临床医生的重视,尤其便携超声的广泛应用,使得急危重症患者得以早期诊断及治疗,成为临床急诊救治中不可或缺的技术。远程医学超声技术自诞生之日就被称为“未来的听诊器”，是快速、有效、无创的诊疗工具。声影像支持实时传输，院内专家可进行急救远程示教，远程指导，急救转运。网络医院端、指挥中心端均可进行远程示教，实时远程指导现场抢救。支持院内本地打印报告。可通过患者信息、车辆信息查询并下载报告。
5.4存储数据交换共享平台建设
急救信息回顾是指通过平台可将急救车辆在急救中所产生的所有历史数据进行回顾，还原当时抢救状态。
信息资源共享为急诊指挥中心、急诊医生、急诊护士、出诊医护人员和患者提供了全面的数字化信息统一服务平台，充分利用急救医疗资源，为医护人员提供便捷的辅助工具,最大程度的挽救患者的生命。区域数字化急救平台以建立区域急救资源共享为目标，通过构建救护车、120急救中心、急诊医院三位一体数据交换协同平台，整合区域急救信息资源，提供远程会诊与救护指导，实现公共卫生应急指挥与救治，提高患者救治成功率。指挥中心可以通过系统将车辆定位信息、车辆高清视频、远程视频会诊、心电图、心电监护、呼吸机等医疗信息推送共享给区域急救资源，推送共享对象可以根据权限来界定。系统能够实现推送信息通知提醒功能，报警类型可为移动客户端提醒、短信提醒提醒等。
心电监护数据存储分享模块：对心电监护仪存储、分享数据，数据包括不限于：十二导心电波形、血氧波、呼吸波、二氧化碳波、脉搏、血氧、血压、呼吸频率、体温等数据进行存储;
可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放，回放以动态波形加监控数据进行回放，回放效果与实时动态效果一致,回放可前进，后退，暂停，可快回前，前进最多支持八倍速，可快速后退，后退最多支持八倍速； 共享功能可实现推送通知、共享推送申请、共享推送受理、共享时间管理等功能。
呼吸机数据存储分享模块：对呼吸机数据存储、分享数据，数据包含通气模式，潮气量，分通气量，呼吸频率，吸呼比还有监测参数，回放可实现呼吸机的动态波形回放，观察参数回放，可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放;
心电图机数据存储分享模块：心电图机报告存储，查询功能，可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放; 共享功能可实现推送通知、共享推送申请、共享推送受理、共享时间管理等功能。
超声波报告存储分享模块：超声波报告存储，查询功能，可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放; 共享功能可实现推送通知、共享推送申请、共享推送受理、共享时间管理等功能。
5.5跟车医生端掌上APP客户端
院前急救医生告知APP客户端，主要用于病人的基本信息和初步诊断病情的信息采集，由跟车医生填写，填写完成之后推送至送往医院。
掌上急救信息接收模块：与120系统对接，获取调度急救信息，医院可直接与报警人联系，指导报警人施救。
掌上时间轴管理模块：与120系统对接，掌握急救状态，采集相应的急救措施。
掌上患者信息管理模块：通过手机拍照功能，识别患者身份证信息或手工录入患者信息，将患者信息将与急救设备信息进行绑定，可根据患者信息来查询急救时的医疗设备信息。
掌上远程会诊模块：急救远程会诊，就是利用5G网络的低延迟、高带宽、多并发等特点，为患者完成院前病情分析诊断，进一步确定急救治疗方案的治疗方式，它是极其方便、诊断极其可靠的新型医疗方式，急救远程会诊有力的带动了传统院前急救方式的改革和进步，为医疗走向区域扩大化、服务前沿化提供了坚实的基础和有力的条件，完善医疗服务体系、交流医疗服务经验提供了新的准则和工具。
远程会诊与救护指导，实现公共卫生应急指挥与救治，提高患者救治成功率。指挥中心可以通过系统将车辆终端实现一键远程视频会诊，通过手机端与院内专家进行会诊，适合离开救护车在事发现场与院内沟通。
掌上地图快速导航模块：根据患者的情况，特别是针对胸痛、卒中等特殊情况，根据行驶时间估计、里程计算快速选择导航。（支持急救地点导航，急救医院、胸痛中心、卒中中心快速导航）
掌上便携带超声接入：便携式超声接入，可远程分享视频，发送报告、发送图片到平台。
掌上医学评分：支持NEWS、GCS、ISS等评分，自动根据步骤选择，自动评分。
掌上考勤：通过医护人员考勤，可定义在岗人员，自动根据在岗人员上传定位， 上传报告。
掌上人员定位：自动上传医护人员定位，可自定义白名单，选择不需定位的人员，统一受指挥中心指挥。
5.6院内专家端掌上APP客户端
院内会诊医生APP客户端，主要用于院前病人信息的查看和院内消息的反馈，由院内医生使用，方便发起会诊。
掌上车辆定位：车辆实时定位，可查看在线车辆、离线车辆，车辆的工作状态，了解车辆运行状态，速度，预估到院时间。
掌上车辆视频：根据车牌号选择查看的车辆，高清实时播放车辆救护舱、驾驶舱、等视频，患者的状态、查看路况。
掌上生命体征实时查询：查看患者在上车的实时生命体征数据，设备传输延时不高于2秒，根据患者生命体征进行指导。
掌上心电图报告实时查询：查看患者在车上的实时心电图报告，提前了解患者状态，做好急救准备。
掌上呼吸机实时查询：查看患者在车上的实时呼吸机数据，提前了解患者状态，做好急救准备。
掌上便携式超声实时查询：查看患者在车上的实时超声数据，提前了解患者状态，做好急救准备。
掌上血气分析实时查询：查看患者在车上的实时血气分析报告，提前了解患者状态，做好急救准备。
掌上肌钙蛋白检测实时查询：查看患者在车上的实时肌钙蛋白报告，提前了解患者状态，做好急救准备。
掌上远程会诊：与车辆、急救中心、其它专家进行多方远程会诊。
5.7院前院内一体化信息管理 
以Web端展示集成四大类急救信息，包括患者信息、体征监测信息、车辆状态信息和急救远程会诊。
1）患者信息包括：调度信息、患者信息、既往病史等；
既往病史：通过健康档案查询患者的支持患者健康档案查询，包含血型、最近就诊记录、三高指标趋势、检验、检查、心电会诊、体检、既往史、家族，遗传病史。
2）监测信息展示：生命体征信息、心电监护信息、呼吸机信息、超声影像展示、心电图报告、血气分析报告、肌钙蛋白分析报告等。
生命体征信息，系统心电监护数据与急救车心电监护仪显示数据延时≤2秒，5G稳定性保障十二导动态心电波形、动态血氧波、动态呼吸波、动态二氧化碳波、脉搏、血氧、血压、呼吸频率、体温等数据实时展示。系统可通过患者信息、车辆信息查询患者生命体征数据。
呼吸机信息，包括实时显示呼吸机波形图，实时传输通气控制参数（MI）：呼吸模式、用户类型、潮气量、吸气时间、呼气时间、呼吸频率、叹息周期、吸气流速、触发类型、触发阈值、呼气末正压/持续正压CPAP、吸气压力、触发窗、压力限制、呼吸转换压力;告警阈值参数（MJ）：气道压力上限、分钟通气量上限、分钟通气量下限、窘息时间、呼末二氧化碳上限、呼末二氧化碳下限; 呼气未通气参数（MK）：气道峰压、平均压、吸入潮气量、吸入分钟通气量、机械通气频率、吸入氧浓度、ETCO2;波形参数（MN）：气道压力、CO2波形值、通气状态;告警监测（MO）：气道压力偏高、分钟通气量偏高、分钟通气量偏低、伤病员窘息、呼吸管路脱落、ETCO2偏高、ETCO2偏低、电池电量低、气源压力不足。
基于5G网络，保障超声影像实时传输与展示，相关医院、指挥中心的专家均可实现实时远程指导现场抢救。
心电图报告采用原始XML格式，有存储空间小、传输速度快，支持第三方软件对接等优点。基于矢量绘图方式，心电图可放大10倍以上不失真，保证了心电图清晰度，同时让智能分析成为可能。
基于5G网络，保障血气报告实时传输，院内本地打印。血气分析能及时准确地反映机体的呼吸和代谢功能，客观评定患者的氧合、通气及酸碱平衡情况；同时也可以反映患者肺脏、肾脏及其他内脏器官的功能状况，是监测急诊抢救患者病情变化的重要指标。
3）车辆状态信息包括：时间轴、电子地图、监控视频、即时消息提醒等功能。
时间轴：任务状态实时跟踪振铃时刻、下发指令、收到指令、驶向现场、到达现场、病人上车、到达医院等。
电子地图：地图定位子系统主要保证指挥中心能够查看到救护车和人员实时位置以便协调指挥。在电子地图划出矩形与圆形区域，统计该区域院前急救信息，包括车辆车牌、车辆所属单位、人员单位、姓名、科室等信息。
监控视频：通过车辆5G/ 4G 网络将救护车视频监控传送给医院、急救中心。通过布置在急救车辆上的监控摄像头，实时了解车内外的实时画面。系统在急救车辆上布置监控摄像头，部署在驾驶舱可以实时了解驾驶员驾驶情况，部署在驾驶前舱可以监控车辆前方的路况，部署在急救舱可以实时监控急救舱中的急救过程和病患状况，部署在急救车后面的摄像头可以监控车辆后方实时状况。也可进行视频存储，能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音，可为交通事故、医疗事故提供证据。
电子围栏：中心下发指令设置告警区域值（规定的矩形区域）。当终端驶出或驶入该告警区域时，终端会主动上传区域告警信息。支持多区域告警,支持时间段设置,区域内事件设置等。平台针对每个医院、救援任务地点设定电子围栏区域，可以根据区域告警信息统计车辆和人员执行任务出院情况时间、到达救援地点时间、返回医院出发时间和返回医院到达时间。
急救远程会诊：远程医疗会诊在医学专家和院前急救医生之间建立起全新的联系，使院前急救医生在紧急情况下即可接受远地专家的会诊并在其指导下进行治疗和护理，远程会诊支持1080P高清远程会诊，支持4方以上地多人会诊，一键开机自动进入会诊状态，邀请专家。可跨平台，跨操作系统使用，支持一体化终端、电脑、PAD、手机，支持桌面分享。
5.8 5G急救车设施改装建设
包含急救车内线路改造，以及车载设备安装固定、防震改造、车辆电力改造等。
所有设备和机架均固定到车载平台上，同时车辆在行进中需要运载工作人员。系统集成后能适应平原、山地、沿海滩涂、城市乡村等各种复杂道路及现场环境。
车辆改装集成完毕后不影响原车的车速、转弯半径、爬坡度、制动距离、越壕宽度、接近角、离去角、涉水深度等技术指标，基本保持原车性能不变。
所有设备安装在机架上，机柜插箱带有高强度导轨、阻尼器和导向套，并以松不落螺钉固定在机架上，保障插箱与机架间的连接牢靠。机架的底部和后部与地板和车体之间安装有橡胶减震器，保障设备的安全可靠。
整个系统能够承载车辆在80～100Km/h急刹车时所产生的附加负载。
6.设备清单
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	急救车视频定位终端

	1
	车载行车记录仪
	▲车载视频监控终端符合部标北斗协议（JT/T 794-2011、JT/T808-2011）、部标视频协议（JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016）、GB/T28181-2011等国家相关政策标准。（提供截图并加盖投标人公章）
操作系统：嵌入式，LINUX
操作界面：支持图形化菜单操作界面
视频输入：4路1080P/720P输入
VGA输出：1路,支持1920*1080, 1280*720, 1024*768分辨率
视频显示：单画面/四画面
▲硬盘存储：硬盘存储 2块 * 2.5英寸7mmSATA 硬盘, 最大支持4TB （提供实物图片，加盖投标人公章）
SD卡：支持1*SD 卡槽, 最大支持128GB
HOST界面：HOST界面 2*USB 其中至少支持一个USB3.0
RS232界面：支持3*RS232可扩展, 方便与车内其他设备对接
RS485界面：支持2*RS485可扩展, 方便与车内其他设备对接或者控制车载云台
行车信息采集：支持1路脉冲测速
双向语音对讲：支持1个MIC界面输入, 实现车辆前端双向语音对讲
G-Sensor：可内置G-Sensor模块, 实现重力感应检测
CANBUS：可支持2*CANBUS模块, 与车辆通讯系统对接, 获得车辆相关运行参数
	1
	套

	2
	显示屏
	屏幕 LED显示屏，屏幕尺寸 ≥7 英寸 ，分辨率  ≥1024*600，屏幕背光 LED
	1
	套

	3
	硬盘
	容量≥2TB，接口 SATA3.0，转速（rpm）≥5400，传输速率≥6Gb/s，缓存≥128MB
	1
	套

	4
	SD卡
	容量≥64G，速度class10，读取速度≥80MB/秒，写入速度≥10MB/秒
	1
	套

	5
	行车车载摄像头
	双目摄像机，一机双镜头，支持驾驶舱内外摄像、1080P/镜头3.6/低照度/宽动态
	1
	套

	6
	救护舱车载摄像头
	1080P/镜头3.6/带红外线/带音频拾音
	1
	套

	7
	倒车车载摄像头
	1080P/低照度/宽动态/IP68防水/防雾功能
	1
	套

	8
	连接线
	摄像头航空线*4（根据摄像机数量配），显示器航空线*1（有显示器配），5米电源线*1，8米网线*1，网络模块*2，双口面板*1
	1
	套

	5G医疗设备采集器

	1
	5G急救网关（核心设备）
	CPU 双核1.8GHz处理器及以上
内存 DDR ≥4G
内置存储器 EMMC≥32G
操作系统 Android 7及以上
RTC 实时时钟 支持
▲标准及频段 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79
LTE:B1/B2/B3/B4(66)/B5(18/19/26)/B7/B8/B12(17)/B13/B14/
B20/B25/B26/B28/B29/B30/B38/B39/B40/B41/B42/B43/ B46/ B48/B71（提供彩页截图并加盖投标人公章）
面板类型 ：IPS
屏幕尺寸 ≥15.6英寸
显示尺寸 ≥344×193
分辨率：≥1920×1080
▲支持条码类型: UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal , etc（提供截图并加盖投标人公章）
▲医保卡接触式读卡模块 支持标准：ISO/IEC 7816 1/2/3 标准；（提供彩页截图并加盖投标人公章）
卡片类别：接触式 CPU 卡、逻辑加密卡 4442/4428、Memory 卡等； 支持速率：9600～307200bps；
卡拔插寿命：大于 100000 次；卡片类别：接触式 CPU 卡、逻辑加密卡 4442/4428、Memory 卡等； 支持速率：9600 ～307200bps；
卡拔插寿命：大于 100000 次；
非接触式读卡模块 支持标准：ISO/IEC 14443 A/B 标准，支持 ISO15693 协议卡； 卡片类别：Mifare One、非接触式 A、B 类卡；
支持速率：106～424Kbps；
▲身份证模块 支持大陆身份证、港澳台居住证、外国人永久居留身份证（提供彩页截图并加盖投标人公章）
阅读距离 身份证：0—5cm 无盲区；非接卡：0—5cm 无盲区
读卡速度 <1S
支持10/100M 自适应以太网，网络接口≥3个
	1
	套

	高清视频会诊终端

	1
	无线耳麦
	连接方式：有线、无线2.4G
耳机电池容量：锂电池 3.7V/1500mA
声道系统：立体声
工作时间：≥17 小时（70%音量）
充电时间：≤ 4 小时
待机时长：≥200 小时
输入充电标准：USB-TYPEC，DC5V/2A
频率响应：20HZ-20KHZ
灵敏度：103±3dB@1kHz
MIC 灵敏度：38±3dB@1kHz (单指向）
有效距离：直线传输距离≥10 米
音频数据最小延迟时间：20ms
	1
	套

	2
	高清摄像机云台
	采用1/2.9英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达30帧/秒，10倍光学变焦l 超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，并且无噪声。低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mw。多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)
	1
	套

	车辆环境监控系统

	1
	车辆运行状态采集
	通过车辆OBD接口采集行车电脑数据
	1
	套

	2
	车联网终端
	车联网终端，采集以下设备数据，作为数据存储、发送的终端
	1
	套

	3
	车辆环境采集终端
	采集车辆温度、湿度、二氧化碳含量等车辆环镜
	1
	套

	4
	氧气采集终端
	采集车辆氧气压力，实时监控，超低报警，超压报警，漏气报警。
	1
	套

	5
	胎压采集终端
	车辆胎压检测，实时监控胎压，平台远程监控胎压，远程胎压报警。
	1
	套

	急诊科硬件
	　

	1
	医疗传输智能显示屏（定制）
	65寸 4k超高清
	1
	台

	2
	高清视频会诊摄像机
	采用1/2.9英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达30帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。10倍种光学变倍镜头
	1
	台

	3
	预告知主机
	安卓系统，支持4G网络，支持外接网线，6核CPU，4G+16G
	1
	台

	4
	5GCPE
	5G移动路由器cpe/插卡上网/全千兆网口/WiFi6/随身WiFi
	1
	台

	5
	5G手机
	1亿像素超清影像 5G 6.57英寸超曲屏 66W超级快充 3200万像素高清自拍 全网通版8GB+128GB 
	1
	台

	6
	移动医疗工作站
	14英寸，2合1，支持触控 
	1
	台

	5G应急指挥中心硬件
	　

	1
	医疗传输智能显示屏（定制）
	65寸 4k超高清
	2
	台

	2
	医疗急救主机
	CPU核心≥4，支撑双屏显示，可定制化。
	1
	台

	3
	高清视频会诊摄像机
	一体式终端，采用嵌入式操作系统、产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行
支持H.323、SIP呼叫协议、自主呼叫协议
音频输入接口内置3.5mm/外接鹅颈有源麦克风无需转换
音频输出接口 HDMI/外接USB扬声器/3.5mm；
视频输入接口 内置镜头/HDMI输入接口
视频输出接口 HDMI×2
USB接口 USB 2.0不少于2个（可连接外置麦克风和摄像机）；
网络接口 10/100Mbps自适应网口；
▲电源 直流12V,1.5A；100-240V（提供宽压范围值安全检测报告）
摄像机 4K定焦摄像机,广角93.5度，垂直角度调整：向下20°,向上10°；
麦克风 有效拾音距离5米；
支持1080P、720P、540P、360P、180P、90P视频编码分辨率；
支持G.711A、 G.711U、G.722 ，G.722.1C，OPUS 音频协议
支持国际标准AES加密算法和国密算法（SM4）加密；
支持会议录制功能，提供最高1080P录制；
支持通信管理功能（自动应答、免打扰）；
支持无线投屏共享桌面功能功能，支持Windows、Android操作系统；
支持会议布局功能，可切换为自动分屏、演讲者布局；
支持会中显示名称样式调整功能；
支持语音激励功能；
支持视频轮询功能；
支持视频镜像功能；
支持设定焦点视频功能；
支持申请发言功能；
支持会议等待模式，待开启会议等待模式之后，终端进入会议等待状态
支持快速加入指定会议
支持背景切换
支持观看会议直播功能；
▲支持H.264SVC多层编解码协议，且支持按需转发音视频；（提供音视频转发控制的专利证书）
▲支持网络情况差或有大量数据拥堵情况下对音视频数据有极好的适应性；（提供网络拥塞控制的专利证书）
▲支持H.264协议码率控制方法，可适应不同的网络环境；（提供H.264码率控制的专利证书）
▲支持网络损伤时保证音视频码流自适应；（提供第三方机构测试报告）
支持大并发会议音频混音逻辑，保证会议的音频流畅清晰
支持国际标准AES加密算法和国密算法（SM4）加密；
支持公私网网络穿透功能，仅需开放3个端口号即可实现通信；
支持遥控器操作终端的所有功能；
支持平台主从切换，会议重连功能；
支持PSTN话机与VoIP话机通过语音方式入会；
▲终端CCC认证及质量检验报告
▲具有国内自主知识产权，国内核心技术，提供中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件，并加盖原厂公章
根据要求，支持行业应用功能及界面定制化
	1
	台

	4
	5GCPE
	5G移动路由器cpe/插卡上网/全千兆网口/WiFi6/随身WiFi
	1
	台

	5
	视频会议推车
	视频会议推车落地架子一体机屏幕挂架通用升降
	1
	台

	其它费用

	1
	会见多媒体通信基础服务平台
	支持平台分布式、集群化、虚拟化、国产化部署方式部署，单独服务器并发能力不低于200路，通过服务器集群化、边缘化最高达到800路同时并发（提供实际压力测试或本地化实际案例）
支持跨网络透传部署方案，提供安全可靠的内外网通信云平台；内网（政务内网）和外网（政务外网）隔离部署，支持网闸或光闸安全感隔离，切分链路层，实现内外网安全隔离
支持H.323、SIP呼叫协议或自主呼叫协议
支持标准的H.239及BFCP通信协议
支持标准PSTN及VoIP通信协议
支持GB28181、RTSP、ONVIF协议，支持监控注册接入，无缝接入会议；
▲支持H.264 HP、 H.264 BP、H.264 SVC、H.265视频协议；（提供第三方机构的测试报告）
▲支持G.711A、 G.711U、G.722 ，G.722.1C，OPUS 音频协议；（提供第三方机构的测试报告）
支持Linux操作系统、银河麒麟国产化操作系统；（提供银河麒麟操作系统兼容认证）
支持飞腾系列服务器；（提供飞腾厂家兼容性认证）
支持国产化神通数据库及东方通中间件；
支持国际标准AES128加密算法和国密算法（SM4）加密；
支持超级管理员、普通管理员、普通用户三种平台管理角色，分级管理，让数据更安全；
支持多企业创建、管理，企业间所有通讯录数据不互通；
平台通过了第三方权威机构安全、稳定方面测试；（提供第三方机构的测试报告）
支持H.264SVC多层编解码协议，且支持按需转发音视频；（提供音视频转发控制的专利证书）
支持码流的前向纠错传输算法，支持NACK重传机制。10%以内丢包率基本不影响视频流畅度和品质，20%以内丢包率能够正常观看视频，30%保证音视频流畅；（提供第三方机构的测试报告）
支持平台查看会议中每一个与会终端的详细网络状态及音视频收发状态；
支持通过平台查看已结束会议的会议记录，可查询参会人入会、退会时间，参会人入会方式，参会人所用客户端，参会人在会时长，并提供导出记录的功能；
支持手机、PC、web、微信入会，并且提供可应用于小程序的API接口调用方式；
支持最大25分屏的1080P高清双流分屏会议，可以根据会议的不同需要，任意选择理想的分屏模式观看效果。
支持同时召开多组会议的功能并且支持多组会议同时录制
支持演讲者模式、画廊模式、浏览模式、语音激励、主会场等功能
支持会控管理邀请终端自动入会；
支持会中轮询，可对参会终端进行轮询操作
支持对终端的服务器地址的强制推送，满足用户不用操作即可自动切换服务器
支持正在进行中的会议展示实时网络图表（上行、下行带宽），会议统计展示历史网络图表（会中上行、下行带宽）
具有国内自主知识产权，国内核心技术，提供中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件，并加盖原厂公章
	10
	套

	其它费用

	1
	系统部署费
	上门部署安装调试费，包括急救车升级改造、平台部署安装、测试(同一项目一次性采购，不增加数量)
	1
	项

	2
	车辆改装费
	车载设备安装，调试，设备支架制作
	1
	辆

	3
	运维费用
	项目运维费
	1
	项

	4
	项目管理费
	现场沟通，开会，协调
	1
	年

	5
	边缘云电路费用
	MST区间电路200M 
	1
	年

	5
	专线费用
	100M，1年费用
	1
	年

	6
	5G网卡费用
	5G网卡费用一年
	4
	张


二、商务要求
2.1服务期限
1.1合同签订后15天内进一步优化需求分析、概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过；
1.2合同签订后8周内完成目的全部系统建设，进入试运行；
1.3投入试运行后正常运行1周培训。经验收合格，正式交付使用，进入维护期，建立完善的系统运维体系；
1.4投标人需提供项目详尽的实施方案和进度表；
1.5投标人应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作的内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。在所有工作开展之前，参与此次项目的公司相应实施人员应制定一套完整科学可行的实施方案，作为工程实施的总体计划和步骤。实施方案内容大致包括：
    （1）组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工等。
    （2）制定具体的实施流程、实施内容。
2.2技术培训
中标人必须对上岗人员按规定进行岗位培训，并对上岗人员定期进行职业道德、操作技能及礼貌礼节等相关培训，端正服务态度、提高服务质量，遵守各项规章制度及工作规范。
2.3数量调整
招标人保留在签约时微调部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%且不高于分散采购限额标准。
2.4验收
文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档
3.1项目实施前：需求分析报告；施工方案、项目实施计划；
3.2项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；
    3.3项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；
    3.4培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；
    3.5其他需要提交的材料。
2.5付款方式
合同签订后15日内招标人向中标人支付合同总额的30%的作为首付款；项目验收以后15日内，招标人向中标人支付合同总额70%。
2.6结算原则

招标文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；中标总价一次性包死，不再调整。该价格包括项目建设中系统设计、开发、实施、对接的系统以及相应的软件系统供货、安装调试、系统集成、项目验收、技术培训和质保期内的运行维护等一切费用）。
2.7售后要求及质量保证
1、售后要求：
（1）投标人应具有完善的质保期内及质保期外的售后服务方案。
（2）项目质保期不低于1年。质保期以项目终验之日起算。质保期内提供免费的售后服务。投标人须说明质保期外服务内容及收费标准。
（3）所提供的技术服务至少为7×24小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证1小时之内响应、4小时内派工程师到达现场、24小时之内解决问题。
（4）投标人必须在本地设有固定的维护人员，在全系统生命周期内提供应用系统软件等各方面的维护，满足项目所需的与应用软件相关的各类技术服务。
2、质量保证：
（1）投标人须保证所提供产品符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。
（2）投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。
2.8其他要求
中标供应商必须按规定程序和安全文明服务有关要求进行实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。
第四章  拟签订合同的主要条款
（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）
                                     合同编号：
                                     确认书号：
甲方（采购人）： 
乙方（供应商）： 
甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。
1、 服务内容及标准
（按采购需求及投标文件的内容填写）
2、 服务价格
（有服务分项的，需报分项价格和总价）
三、技术资料
1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。
2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、转包或分包
不允许转包。
允许分包部分               。
如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
六、履约保证金
无
七、项目服务期限及实施地点
1.服务期限：
2.实施地点：
八、付款
 付款方式：
九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、违约责任
1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。
5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。
十一、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十四、合同生效及其他
1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。
4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。
甲方（盖章）：                                   
地址：                                   
法定（授权）代表人：                   
签名日期：     年   月   日           
乙方（盖章）：
地址： 
开户行：
开户账号：
法定（授权）代表人：
签名日期：      年   月   日
第五章  评标办法及标准
特别条款：
A.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
B.非单一产品采购项目，多家投标人中作为核心产品（由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在采购文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。
1、评标方法：
本次评标采用综合评分法，投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，投标报价低者为中标候选人。得分且投标报价相同的由采购人代表开标现场随机抽签确定。

2.评分标准：总分100分，其中商务技术分 70 分，价格分 30 分。下述所列为评分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。
01标商务技术分：（70分）
	序号
	评审因素
	评分标准说明
	分值

	1
	投标单位资质
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书、AAA级重合同守信用企业认证证书的，每具备一本证书得1分，最高得4分。（投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。）
	4

	
	
	本项目系统数据需要云服务对接支持，投标单位能提供与国内主流云服务供应商资源池通过预接入方式实现网络互通的云联网证明，以证明文件为准，每提供一份证明文件得2分，最高得4分。（投标文件中须提供证明文件原件彩色扫描件或图片并加盖投标人公章，否则不得分）
	4

	2
	投标单位项目组团队实力
	本项目组项目负责人需要具备信息系统项目管理师资格证书、ITIL服务认证证书、PMP证书、ACE证书，全部提供得4分，缺一项扣1分，扣完为止。
	4

	
	
	本项目组技术负责人同时具备信息技术（系统集成）高级工程师和注册信息安全专业人员(CISP)的得4分，缺一项扣2分，扣完为止。
	4

	
	
	投标人项目组成员中具备ORACLE JAVA 证书的得3分，最高得3分，不提供的不得分。
	3

	
	
	投标人项目组成员中同时具备通信专业技术人员职业资质证书（互联网技术专业，人社部颁发）和注册信息安全专业人员认证的得3分，缺一项扣1.5分，扣完为止。
	3

	
	
	（投标文件中提供上述证书复印件及持证人最近6个月社保证明复印件并加盖单位公章，不提供或提供不全的不得分。）
	　

	3
	技术参数
	全部满足招标文件第三章采购需求第6点技术参数要求得15分，非▲参数每有1项负偏离扣1分，▲参数不满足视为较大偏离，每有1项负偏离扣3分，扣完为止。技术参数中打“★”号的指标必须满足，否则作无效投标处理。
	15

	4
	投标单位业绩
	根据投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有5G院前急救类项目成功实施案例合同，每有一份得2分，最高得10分。不提供的不得分。（投标文件中提供业绩合同复印件并加盖投标单位公章，不提供或提供不全的不得分。）
	10

	5
	技术方案
	1、技术解决方案：根据投标人提供的本项目合理的设备选型和先进方案设计进行综合打分，优得2.1-4分，良好得1.1-2分，一般得0-1分。
	4

	
	
	2、数据对接方案：本次项目建设需要与市院前急救系统对接，投标人能提供合理完善的数据无缝对接方案，优得2.1-4分，良好得1.1-2分，一般得0-1分。
	4

	6
	施工组织
	施工组织合理科学，具有完备的组织管理、项目实施规范和管理制度，有完善的质量管理体系，0-7分。优得5.1-7分，良好得3.1-5分，一般得0-3分。
	7

	7
	售后服务
	售后服务方案科学合理、对突发事件有应对措施，有完善的管理制度，有常驻的本地化维护队伍，有备品备件管理，优得2.1-3分，良好得1.1-2分，一般得0-1分。
	3

	
	
	本地化服务：投标人在项目实施地有常驻售后服务机构或者承诺中标后设立的得2分。
	2

	
	
	本项目组售后负责人具备中级网络工程师资格证书、PMP资格认证证书和ITIL服务认证证书的得3分，缺一个扣1分，扣完为止。（须提供6个月单位社保证明，并提供证书原件扫描件或彩色图片并加盖投标人公章）
	3


注：1、本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，招标人有权在标后对中标候选人进行原件核验，投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
注：所有证书都应在有效期内，逾期不得分。 
01标价格分：（30分）
2.2.1评标基准价：即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

第六章  投标文件格式附件
投标文件制作请按照本采购文件“第二章 投标人须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：
附件1：商务技术（资信）资料文件封面
项目名称：
项目编号：
标项：
商务技术
（资信）
资料文件
投标人名称（盖章）：
地    址：
日期：
附件2：商务技术（资信）资料文件目录
目 录
1.投标声明函 …………………………………………………………………（页码）
2.联合体协议书（如有）……………………………………………………（页码）
3.法定代表人授权委托书……………………………………………………（页码）
4.授权代表社保证明…………………………………………………………（页码）
5.法定代表人及其授权代表身份证…………………………………………（页码）
6.资格条件证明材料
6.1营业执照(或事业法人登记证书)………………………………………（页码）
6.2最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司提供情况说明)……………………………………………………（页码）
7.技术响应表…………………………………………………………………（页码）
8.商务响应表…………………………………………………………………（页码）
9.项目实施方案………………………………………………………………（页码）
10.项目实施人员清单…………………………………………………………（页码）
11.备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………（页码）
12.消耗品、维修零配件及其价格清单………………………………………（页码）
13.类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）…………………………（页码）
14.享受政府采购政策性规定情况表（如有）………………………………（页码）
15.优惠条件及其他额外承诺…………………………………………………（页码）
16.评分细则中要求提供的其他资料…………………………………………（页码）
17.其他商务技术（资信）文件或说明………………………………………（页码）
注：以上文件投标供应商可以在本采购文件提供的格式范本基础上适当微调，使得内容更加完备。
附件3：投标声明函
致 （填写采购代理机构或采购人名称） ： 
我方  （填写投标人全称；联合体投标的写全部联合体成员）   愿意参加贵方组织的（填写招标项目名称）（采购编号：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。
2.若我方中标，承诺按采购文件、投标文件和合同的规定履行责任和义务。
3.我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关且合法的任何数据或资料。
5.我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；
6.投标文件自开标日起有效期为60天。若延长投标有效期，需经我方同意。
7.我方对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。我方为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。
8.我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。
法定代表人或其授权代表(签字或签章)：
投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　日期：     
附件4：联合体协议书（如有）
联合体协议书
甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
各方经协商，就响应   （填写采购代理机构名称）         组织实施的 （填写项目名称）  项目编号为           的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
1、 各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。
2、 以   （填写联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。
三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。
四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。
六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：
甲方：…            乙方：…
…
七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：
甲方：…            乙方：…
…
八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。
	甲方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日
	乙方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日


附件5：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致（采购代理机构或采购人名称）：
我  （姓名） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工  （姓名） 为授权代表，以我方的名义参加   （项目名称及编号）    的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部认可并承担责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。
授权代表签字（或盖章）：      
授权代表身份证号码：                          
法定代表人签字（或盖章）：
法定代表人身份证号码：                         
投标人全称（盖公章）：            日  期：     年   月  日
友情提示：1、请仔细核对身份证号码，若填写错误，作无效投标处理。
2、联合体投标的，需提供联合体牵头人的法定代表人授权委托书，否则作无效投标处理。
附件6：授权代表社保证明
制作说明：

1.社保证明出具时间不得早于投标截止时间前2个月；
2.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明; 
3.如由第三方代理社保事项的，则还需提供加盖供应商及代理方公章的社保代理协议等证明材料。

附件7：法定代表人及其授权代表身份证
制作说明：
1、 提供身份证原件正反两面的图片，内容清晰可辨，加盖单位公章，否则视为无效投标。
2、 联合体投标的，提供联合体牵头人的法定代表人及其授权代表身份证，授权代表需为联合体牵头人单位在职职工。
3、 个体工商户参与投标的提供经营者本人的身份证。
附件8：技术响应表
技 术 响 应 表
投标人全称（公章）：            
标项：       
	服务部分

	序号
	服务名称
	采购文件
要求
	投标文件
响应
	偏离
情况

	1
	（服务项一）
	（服务内容）
	
	

	2
	
	（服务质量要求）
	
	

	3
	
	（服务人员）
	
	

	4
	
	（投入设备）
	
	

	…
	
	…
	
	

	…
	（服务项二，如有）
	…
	
	

	…
	…
	…
	
	


注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。
2、“采购文件要求”一列按采购需求中的“服务清单及要求”填写。
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日期： 
附件9：商务响应表
商 务 响 应 表
投标人全称（公章）：            
标项：       
	类别
	采购文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	付款方式
	
	
	

	服务期限
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	


注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。
2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日期： 
附件10：项目实施人员清单
项目实施人员清单
投标人全称（公章）：                           
标项：                           
	姓名
	职务
	专业技术
资格
	本项目工作内容

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日期： 
附件11：备品备件及供选择的配套零部件清单
备品备件及供选择的配套零部件清单
投标人全称（公章）：                           
标项：                           
	序号
	名称
	制造商
名称
	单价
市场价
	单价报价
	对应的投标设备名称

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：以上为主要消耗品及易损配件的报价，采购人据此在采购合同中约定相关价格。
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日期：
附件12：消耗品、维修零配件及其价格清单
消耗品、维修零配件及其价格清单
投标人全称（公章）：                           
标项：                           
	序号
	名称
	制造商
名称
	单价
市场价
	单价报价
	对应的投标设备名称

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：以上为主要消耗品及易损配件的报价，采购人据此在采购合同中约定相关价格。
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日期：
附件13：类似业绩一览表（如有）

类似业绩一览表
投标人全称（公章）：                           
标项：                           
	序号
	采购人名称
	项目名称
	合同
金额
	采购单位联系人及电话
	验收报告
（有/无）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日期： 
附件14（如有）：
享受政府采购政策性规定情况表
投标人名称：
项目编号：
	首台套或制造精品产品
	核心产品
名称
	品牌型号
	制造商

	
	
	
	

	
	
	
	

	节能产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证
证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	环境标
志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认
证证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、本表的产品名称、品牌型号、制造商应与《开标一览表》、《项目明细清单》中的相应产品一致。
2、享受政府采购政策性规定的需要提供相关证明材料，具体详见第二章“投标人须知”第二部分“采购文件”，否则不予认可。
特别提示：供应商务必仔细阅读采购文件“政府采购政策性规定”中关于无效投标的内容。 

法定代表人或授权委托人签名：                
日  期：         
附件15：报价文件封面
项目名称：           
项目编号：                   
标项：                    
报
价
文
件
投标人名称（盖章）：
地    址：
日    期：
附件16：报价文件目录
目 录
1.开标一览表 …………………………………………………………………（页码）
2.中小企业声明函（如有）…………………………………………………（页码）
3.残疾人福利性单位声明函（如有）………………………………………（页码）
4.关于报价的其他说明（如有，自拟）……………………………………（页码）
附件17：
开标一览表
投标人名称：                           投标人地址：                       
项目编号：                             标项：                             
	序号
	服务项目或其他报价项
	单价
（人民币元）
	数量
	金额
（人民币元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	投标报价
	大写：

	
	小写：


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。
2.招标人不接受2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。
3.有关本项目的招投标及项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。
4、特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《开标一览表》，接受社会监督。
法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：            
日期：    年   月   日
附件18（如有）：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （采购人名称）    的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称）   ，属于       （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为     （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
2.        （标的名称）    ，属于    （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为      （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）    ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：

1、 行业及规模划分按《工信部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》执行。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、 本函与中标（成交）公告同时发布，接受社会监督。
                                     企业名称（盖章）： 
                                              日期：   年     月     日
附件19（如有）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （请填写采购人名称）  的  （请填写项目名称）  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                              单位名称（盖章）：
日期：    年    月    日
特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
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