附件一： 

产品名称和主要技术参数要求：
	序号
	货物名称
	主要技术参数要求
	单位
	数量

	1
	枪机摄像机
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；

像素：200万；

最大分辨率：1920×1080；

最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：50m（红外）；

补光灯：1颗（红外灯）；

镜头类型：定焦；

镜头焦距：3.6mm；

镜头光圈：F2.0；

视场角：水平：88°；垂直：47°；对角：104°；

智能编码：H.264:支持;H.265:支持；

宽动态：支持；

走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；

报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；

接入标准：ONVIF（Profile S）；CGI；GB/T28181；

预览最大用户数：6个（总带宽：36Ｍ）；

供电方式：DC12V/PoE；

防护等级：IP67
	台
	5

	2
	半球摄像机
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；

像素：200万；

最大分辨率：1920×1080；

最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：50m（红外）；

补光灯：1颗（红外灯）；

镜头类型：定焦；

镜头焦距：3.6mm；

镜头光圈：F2.0；

视场角：水平：88°；垂直：47°；对角：104°；

智能编码：H.264:支持;H.265:支持；

宽动态：支持；

走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；

报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；

接入标准：ONVIF（Profile S）；CGI；GB/T28181；

预览最大用户数：6个（总带宽：36Ｍ）；

供电方式：DC12V/PoE；

防护等级：IP67
	台
	3

	3
	录像机
	主处理器：工业级嵌入式微控制器；

操作系统：嵌入式Linux操作系统；

接入路数：10路；

分辨率：4MP；3MP；1080p；720p；D1；CIF；

解码能力：2路4MP@25fps; 3路3MP@25fps; 6路1080p@25fps；

硬盘接口：1个SATA，最大6T；

网络接口：1个（10M/100M以太网口，RJ-45）；

PoE接口：8个10/100Mbps自适应网口，满足IEEE 802.3 af/at标准
	台
	1

	4
	监控硬盘
	监控硬盘：6TB监控硬盘

缓存;256MB

硬盘尺寸：3.5英寸

接口：SATA接口
	块
	1

	5
	网线
	材质 无氧铜(99.97%) 

导体结构 0.50mm±0.01mm 

线规 24AWG 

绝缘材质 HDPE 

最小平均厚度 0.18mm 

绝缘直径 0.92mm±0.1mm 

绝缘层原色 8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕 

材质 聚酯纤维 

规格 500D 

护套材料 PVC 

最小平均厚度 0.45mm 

护套直径 5.1mm±0.30mm 

护套颜色 橙色 

单根导体直流电阻最大值 9.5Ω/100m 

绝缘电阻最小值 5000MΩ·km 

线对直流电阻不平衡最大值 2%（线对内两导体间） 4%（线对与线对间） 

特性阻抗 100Ω±15Ω 

近端串音衰减 ≥35.30dB/100m@100MHz 

衰减最大值 22.0 dB/100 m@100MHz 

回波损耗 ≥20.1dB/100m@100MHz 

抗张强度 绝缘≥16MPa 护套≥13.5MPa 

断裂伸长率 绝缘≥300% 护套≥150% 

安装弯曲半径 >线缆外径的8倍 

导线断裂伸长率 ≥15% 

长度 305m±2m 

工作温度 –20°C ~ +60°C 

安装温度 0°C ~ +50°C 

储存温度和湿度 –10°C ~ +50°C，<60% (RH) 

包装方式 305m/箱，2箱/防护箱（1包2） 

包装尺寸 366mm*362mm*227mm 

防护箱尺寸 472mm*392mm*386mm 

净重 8.8kg±0.4kg 

毛重 9.6kg±0.4kg 

执行标准 YD/T 1019-2023 
	米
	按实计算


